Применение

Перед применением тщательно перемешать. Не наносить на недомытую поверхность! Распылить средство на мокрую чистую поверхность автомобиля при помощи триггера (1 распыление на 1 деталь), и равномерно распределить чистой крупнопористой губкой. Ополоснуть кузов водой, располировать насухо замшевой тряпкой или микрофиброй.  
Защитная пленка формируется в течение 3-5 часов, в зависимости от условий обработки. В указанный период необходимо исключить попадание пыли и грязи на поверхность кузова, чтобы избежать прилипания частиц загрязнения к защитному покрытию.

## Свойства

Состав: алифатические растворители (30% и более), органические растворители (30% и более), кремнийсодержащие соединения (менее 5%).  
Срок годности: 3 года с даты изготовления  
Страна производитель: Россия  
ТУ 2384-033-68251848-2016

## Рекомендации

Кварцевое покрытие для кузова автомобиля. Предназначено для формирования устойчивого гидрофобного, защитного слоя на поверхности кузова автомобиля в течение 3-6 месяцев. Содержащиеся в составе полифункциональные соединения оксида кремния обеспечивают длительную защиту и блеск лакокрасочного покрытия. Состав наносится в один слой на влажную поверхность лакокрасочного покрытия сразу после мойки автомобиля.  
  
Расход: 35-50 мл на автомобиль, в зависимости от типа кузова