Genesi Carbonio 360 - сверхлёгкий краскопульт, сохранивший высочайший уровень качества покраски краскораспылителей линейки Genesi. С ним процесс покраски будет ещё легче и комфортнее!

Краскораспылитель Walcom Genesi GEO CARBONIO 360 HTE предназначен для нанесения 1К базовых эмалей на сольвентной или водной основе. Может также использоваться для нанесения 2К акриловых, полиуретановых, полиэфирных и других видов эмалей и лаков невысокой и средней вязкости.

Система воздушного распыления HTE: High Transfer Efficiency (высокая эффективность переноса), среднее давление. Краскопульты среднего давления появились в девяностых годах прошлого века, это было обусловлено тем, что краскопульты HVLP имели низкое давление на выходе из сопла, а значит, были ограничены в своём применении. В связи с этим появилась потребность в новой системе распыления, которая в свою очередь обладала бы давлением краскопультов традиционных систем и достоинствами краскопультов серии HVLP.

HTE – это идеальный баланс производительности, распыления и переноса материала.

Преимущества системы HTE:

- небольшое потребление воздуха

- высокая производительность

- перенос материала более 65%

- качественное распыление вязких материалов.

Сферы и области применения краскопульта:

1. Мебельное производство: окраска фасадов, столешниц и т.д.
2. Вагоностроительное производство: окраска железнодорожных вагонов
3. Судостроительное производство: окраска яхт, катеров, лодок
4. Автомобильный кузовной ремонт
5. Окраска грузовой техники
6. Окраска строительной техники
7. Окраска дорожной техники
8. Окраска станков и оборудования
9. Окраска металлоконструкций и инженерных сооружений

Возможные материалы для нанесения/распыления:

* Акриловые: лаки, краски, 2К эмали, базовые эмали (металлики, солиды, перламутры, ксиралики), грунты
* Полиуретановые: лаки, краски, 2К эмали, грунты
* Эпоксидные: лаки, краски, грунты, эмали
* Полиэфирные: лаки, краски, грунты, распыляемые/жидкие шпатлевки
* Алкидные: лаки, краски, грунты, эмали
* Мебельный клей